|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY** |  | **59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDMIAR** |  |
|  | **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Wymiana okładziny sufitowej w magazynach nr 2,3,12,15,23,27,33,35,41,83,85,90 w kompleksie 3096 Potok |
| ADRES INWESTYCJI | : | Budynek magazynowy nr 2,3,12,15,23,27,33,35,41,83,85,90 w kompleksie 3096 Potok |
| INWESTOR | : | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | wynik postępowania |
| BRANŻA | : | remontowa budowlana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Marek Nowakowski (remontowa budowlana) |
| DATA OPRACOWANIA | : | 24.02.2025 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen | : | IV kw. 2024 r. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Słownie:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 24.02.2025 |  | Data zatwierdzenia |

Remont budynku magazynowego nr 93 w kompleksie 3096 Potok

OBMIAR

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymiana okładziny sufitowej w magazynach nr 2,3,12,15,23,27,33,35,41,83,85,90 w kompleksie 3096 Potok** | | | | | |
| **1** |  | **Remont pomieszczenia magazynowego** | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0440-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt cementowo-wiórowych | m2 |  |  |
|  |  | 2505.072 | m2 | 2505.072 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2505.072** |
| 2 d.1 | KNR AT-43 0207-01 analogia | Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - okładzina sufitowa z płyty z wełny drzewnej wiązanej cementem grubości 25 mm o klasyfikacji ogniowej - reakcja na ogień A2(np. HERAKLITH CF A2) | m2 |  |  |
|  |  | 2505.072 | m2 | 2505.072 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2505.072** |
| 3 d.1 | KNR 2-17 0146-05 analogia | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - montaż żaluzji na otworach wentylacyjnych | szt. |  |  |
|  |  | 48 | szt. | 48.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **48.000** |