**Kosztorys ofertowy**

**Remont drogi powiatowej nr 1713T Wielogóra – Koprzywnica   
w miejscowości Chobrzany od km 7+070 do km 7+844**

**Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu**

**Wykonawca: ……………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  |  | |  |  |
| Lp. | Kod | | | Opis | | | | Jm | | Ilość robót | | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | | | | km | | 0,80 | |  |  |
| 2 | BCD D-06.03.01.011 | | | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | | | | m2 | | 1 548,00 | |  |  |
| 3 | BCD D-04.01.01-03 | | | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | | | | m2 | | 905,00 | |  |  |
| 4 | BCD D-04.04.02-13 | | | Wykonanie podbudowy z mieszanki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | | | | m2 | | 905,00 | |  |  |
| 5 | BCD D-04.04.02-13 | | | Wykonanie doziarnienia z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | | | | m2 | | 2 717,52 | |  |  |
| 6 | BCD D-04.05.01.31 | | | Recykling głęboki MCE o gr. 20 | | | | m2 | | 2 717,52 | |  |  |
| 7 | BCD D-05.03.05-01 | | | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | | | | m2 | | 2 407,92 | |  |  |
| 8 | BCD D-04.03.01.032 | | | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | | | | m2 | | 2 407,92 | |  |  |
| 9 | BCD D-05.03.05-07 | | | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | | | | m2 | | 2 346,00 | |  |  |
| 10 | BCD D-04.01.02-03 | | | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | | | | m2 | | 954,00 | |  |  |
| 11 | BCD D-04.04.02.023 | | | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | | | | m2 | | 180,00 | |  |  |
| 12 | BCD D-04.04.02.023 | | | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | | | | m2 | | 774,00 | |  |  |
| 13 | BCD D-05.03.08-01 | | | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | | | | m2 | | 954,00 | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysu: | …………………………… zł |
| Podatek VAT (VAT) = ………………..%WK | …………………………… zł |
| **Wartość końcowa kosztorysu:** | **……………………… zł** |