*Załącznik nr 2 do Specyfikacji*

*Warunków Zamówienia*

*nr TP-13/25*

*Załącznik nr 2*

*do umowy nr TP-13/25*

**SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **opis** | **wymagania** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto (zł)** | **stawka VAT (%)** | **wartość brutto (zł)** | **nazwa handlowai kod/nr kat. produktu** | **nazwa producenta** |
| 1 | kontroler grzewczy | zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | materac 1 500 x 500 mm. | * dla pacjentów o wzroście powyżej 90 cm
* uniwersalny element grzewczy w rozmiarze: 1 500 x 500 x 30 mm,
* postać elastycznego koca grzewczego / materaca na/ lub pod pacjenta,
* zintegrowany z kocem przewód do podłączenia o dł. 50 cm,
* element grzewczy posiadający 8 czujników temperatury,
* w komplecie przedłużacz przyłączeniowy o długości 2 m
 | 5 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pokrowiec do materaca 1500x500mm. | pokrowiec wielokrotnego użytku z możliwością prania w temp. do 95° pasujące do koca grzewczego z pozycji nr 2 | 10 szt.  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | materac 1 500 x 500 mm z wycięciami (ramiona+ kl. piersiowa). | * dla pacjentów o wzroście powyżej 90 cm
* uniwersalny element grzewczy w rozmiarze: 1 500 x 500 x 30 mm,
* postać elastycznego koca grzewczego na górne części ciała (ramiona) w wycięciami na szyję oraz klatkę piersiową pacjenta,
* zintegrowany z kocem przewód do podłączenia o dł. 50 cm,
* koc grzewczy posiadający 8 czujników temperatury, w komplecie
 | 2 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pokrowiec do materaca | * pokrowiec wielokrotnego użytku z możliwością prania w temp. do 95° pasujący do elementu grzewczego w rozmiarze: 1500 x 500 x 30 mm z pozycji nr 4, w postaci elastycznego koca grzewczego na górne części ciała (ramiona) w wycięciami na szyję oraz klatkę piersiową pacjenta
 | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | materac do 1 050 x 500 mm. | * dla pacjentów o wzroście 35 cm - 90 cm
* uniwersalny element grzewczy
* postać elastycznego koca grzewczego na lub materaca pod pacjenta
* w rozmiarze: 1 050 x 500 x 30 mm,
* zintegrowany z kocem przewód do podłączenia o dł. min. 50 cm,
* element grzewczy posiada 8 czujników temperatury,
* w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2 m
 | 3 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pokrowiec do materaca  | pokrowiec wielokrotnego użytku z możliwością prania w temp. do 95° pasujący do koca grzewczego w rozmiarze: 1050 x 500 x 30 mm z pozycji nr 6 | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | wartość (suma poz. od 1 do 7):  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 r. | *podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY* |