**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba Uzbrojenia i Elektroniki

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | KABURA DOUBLETAP OWB STRIGHTER SLS P-83 |
| 2. | Ilość | 4 SZT PRAWA; 1 SZT LEWA |
| 3. | CPV | 35340000-9 |
| 4. | Inne normy |  |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) |  |
| 6. | Oferty równoważne |  |
| 7. | Wymogi techniczne |  |
| 8. | Usługi dodatkowe |  |

Doubletap OWB Strighter SLS Holster to kabura taktyczna która pownna posiadać obniżany montaż i system zabezpieczającym SLS (Self Locking System), która została zaprojektowana do użytkowania z kamizelkami taktycznymi.

Kabura Doubletap OWB Strighter jest wykonana w całości z bardzo wytrzymałego i lekkiego tworzywa Kydex. Wszystkie kabury Doubletap wykonywane są na frezowanej formie stałej co zapewnia doskonałe odwzorowanie i wysoką precyzję, co przekłada się na nienaganną pracę z bronią. Broń mocowana jest na wcisk, co odbywa się przy charakterystycznym kliknięciu, potwierdzającym ich pewne zabezpieczenie. Retencja, czyli siła z jaką jest trzymana broń w kaburze, regulowana jest za pomocą śrub z wewnętrznymi, gumowymi przekładkami.

Montaż kabury stanowi przelotowa i obniżana platforma Mid-Ride, która pozwala jej łatwe zamocowanie na pasie taktycznym o maksymalnej szerokości 45 mm. Broń jest obniżona i wysunięta w bok, co pozwala na pewne i bezpiecznie dobycie, a broń nie nie koliduje z kamizelką, nawet podczas dynamicznego przemieszczania.

Dodatkowo kabura powinna posiadać system SLS (Self Locking System), który składa się z pałąka oraz podwójnej blokady, która pozwala zabezpieczyć broń przed przypadkowym wypadnięciem lub zaborem broni.

* Kabura taktyczna typu OWB (Outside Waist Belt) do wygodnego przenoszenia broni
* Pełna łuska wykonana z wytrzymałego Kydexu
* System SLS (Self Locking System) przed zaborem broni
* **Przeznaczona do pistoletu P-83**
* Przelotowy montaż na pas (maksymalna szerokość pasa 45 mm)
* Obniżany montaż Mid-Ride dla lepszej współpracy z kamizelkami taktycznymi
* Kabura i montaż kompatybilne z systemem Safariland QLS
* Retencja broni regulowana za pomocą śrub
* Dostępna w wersji praworęcznej i leworęcznej

............................................................................

*data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu*